POŽADAVKY DO ZADÁNÍ ÚPD

Požadavky na způsob zpracování ÚPD

1. Obsahový standard bude odpovídat příloze č. 8 zákonu č. 283/2021 Sb. A dále bude odpovídat požadavkům na uspořádání a označení složek a souborů a na výměnný formát předávaných dat územního plánu dle přílohy č 14 k vyhlášce č. 157/2024 Sb. A zároveň bude odpovídat požadavkům na strukturu standardizovaných jevů územního plánu dle přílohy č. 10 nebo 11 vyhlášky 157/2024 Sb.
2. Grafická část územního plánu bude vyhotovena dle jednotného metodického pokynu MMR „Standard vybraných částí územního plánu“

ÚPD bude zpracováno dle určitých náležitostí:

1. Textová i grafická část ÚPD ve formátu PDF.
2. Elektronickou verzi ve strojově čitelném formátu
   1. data budou předána dle obecných požadavků na digitální zpracování vektorových dat dle Standardu MMR a to v rozsahu přílohy č. 19 - 23 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
3. Georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu \*.TIF v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastry budou splňovat následující podmínky:
   1. budou vytvořeny pro všechny výkresy úplného znění;
   2. bez vrstevnic;
   3. budou mít barvu pozadí výkresu: RGB: 255 255 254.
   4. Rozlišení 300 DPI
   5. Barevná hloubka 24 bit
4. Infotexty
   1. budou zpracovány pouze pro úplné znění,
   2. budou vytvořeny textové soubory ve formátu TXT pro každou kategorii s rozdílným způsobem využití, jehož obsahem bude regulativ plochy včetně specifických podmínek pro konkrétní návrhové plochy;
   3. textové soubory musí být vytvářeny v koordinaci s polygony ploch s rozdílným způsobem využití, ploch a koridorů (viz specifikace v bodě 2).
5. Legendy
   1. pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu png, který bude obsahovat legendu k výkresu;
   2. legenda bude korespondovat s grafickou částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu musí být vysvětlena v legendě příslušného výkresu.

Požadavky na projednání ÚPD

*„Tato část se bude vkládat do zadání, pokud budete chtít projednávat ÚPD přes portál“.*

**Pro účely připomínkování *(pořizovatel doplní fázi projednání)* bude dodán každý výkres ÚPD s těmito náležitostmi:**

1. Textová i grafická část ÚPD ve formátu PDF.
2. Elektronickou verzi ve strojově čitelném formátu
   1. data budou předána dle obecných požadavků na digitální zpracování vektorových dat dle Standardu MMR a to v rozsahu přílohy č. 19 - 23 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
   2. V rámci elektronické verze (vrstva RZV\_p) budou vytvořeny infotexty (v rámci dalšího sloupce
      1. budou zpracovány pouze pro úplné znění;
      2. budou vytvořeny textové soubory ve formátu TXT pro každou kategorii s rozdílným způsobem využití, jehož obsahem bude regulativ plochy včetně specifických podmínek pro konkrétní návrhové plochy;
      3. textové soubory musí být vytvářeny v koordinaci s polygony ploch s rozdílným způsobem využití, ploch a koridorů Georeferencovaný (umístěný) TIF v souřadnicích S-JTSK.
3. Georeferencovaný (umístěný) TIF v souřadnicích S-JTSK;
   1. bez katastrální mapy;
   2. bez vrstevnic.
4. Legendy
   1. pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu png, který bude obsahovat legendu k výkresu;
   2. legenda bude korespondovat s grafickou částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu musí být vysvětlena v legendě příslušného výkresu.